**Устройство лестниц.**



Допустимые отклонения не должны превышать:

От проекта по:

* Высоте подступенка ±3
* Ширине проступи ±5
* Просветы при наложении двухметровой рейки вдоль марша на свесы проступей 4

Отклонения от горизонтали:

* Проступей 2
* Площадок и лестниц 5
* Отклонения от вертикали каждого подступенка и металлических решеток 3
* Отклонения в расстояниях между элементами ограждений (стойками) от проектных 5
* Зазоры между элементами поручня 0,5
* Уступы между кромками элементов поручня 2
* Расстояние, на котором должны быть сглажены уступы 60
* Число элементов в завитке (завитки должны быть правильной формы) 3